修文龙场监测点径流小区植物养护及道路防护施工单位采购

竞争性谈判文件

|  |  |
| --- | --- |
| 建设单位： | 贵阳市水土保持监测站 |
| 日 期： | 2022年11月11日 |

**邀 请 函**

致：

《修文龙场监测点径流小区植物养护及道路防护》是现各项设施严重老化，需升级改造，此项维修工程就是升级改造为该站点升级为国家级水土保持监测站而进行的工程，资金已落实，现采取竞争性谈判(以下简称竞谈)方式对《修文龙场监测点径流小区植物养护及道路防护》∵项目施工单位进行采购，根据相关法律法规，特制定本邀标文件作为邀请依据，邀符合条件的单位参加竞谈。

1.项目内容及需求：

1.1 项目名称：修文龙场监测点径流小区植物养护及道路防护施工单位采购。

1.2 完成的工程施工内容：

工程名称：修文龙场监测点径流小区植物养护及道路防护施工

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 混凝土台阶 | m3 | 3.00 |  |  |  |
| 2 | 水池侧壁 | m3 | 30.70 |  |  |  |
| 3 | 水池圈梁 | m3 | 3.20 |  |  |  |
| 4 | 边沟 | m3 | 26.30 |  |  |  |
| 5 | 现浇构件钢筋 | t | 0.036 |  |  |  |
| 6 | 现浇构件钢筋 | t | 3.711 |  |  |  |
| 7 | 水池钢梯 | t | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 新增彩钢板遮阳棚 | m2 | 112.00 |  |  |  |
| 9 | 拆除原有遮阳棚 | m2 | 56.00 |  |  |  |
| 10 | 边沟盖板 | m2 | 9.00 |  |  |  |
| 11 | 定制桶 | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 挖土方 | m3 | 124.54 |  |  |  |
| 13 | 挖石方 | m3 | 124.54 |  |  |  |
| 14 | 素土夯实 | m2 | 112.00 |  |  |  |
| 15 | 碎石铺筑 | m3 | 56.00 |  |  |  |
| 16 | 混凝土面层铺筑 | m2 | 91.67 |  |  |  |
| 17 | 混凝土面层铺筑 | m2 | 56.47 |  |  |  |
| 18 | 水池渗漏试验 | m3 | 50.00 |  |  |  |
| 19 | 拆除原有混凝土 | m2 | 84.00 |  |  |  |
| 20 | 拆除原有混凝土 | m2 | 66.60 |  |  |  |
| 21 | 挖凸起排水沟混凝土 | m3 | 0.10 |  |  |  |
| 22 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 原有植物施肥、除草、修枝养护 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 二次搬运费 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 水池检修孔 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 水池通风帽 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 27 | 水池吸水坑 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 28 | 水池喇叭口 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 29 | 水池钢制弯头 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 30 | 水池水位传示仪 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 31 | 水池通风管 | m | 4.00 |  |  |  |
| 32 | 水池给水管 | m | 5.00 |  |  |  |
| 33 | 水池通风管 | m | 7.00 |  |  |  |
| 34 | 套管 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 35 | 套管 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 36 | 合计 |  |  |  |  |  |

1.3 最高限价（万元）：33.48万元（叁拾叁万肆仟捌佰元）

1.4工期：2022年11月18日至2022年12月3日竣工验收（招标单位组织竣工验收）。

1.5 合理竞谈最低价评标法

能够满足竞谈文件的实质性要求，以竞谈价格最低者中标。

2.服务要求：

2.1 本项目采购的服务来源范围要求为本国合法供应商提供；

2.2 本项目执行的规范或标准执行贵州省水利水电建设工程定额（2022年）版规范建设、验收标准；

3.对竞谈单位的要求：

3.1 竞谈单位必须具备独立法人资格，房屋建筑工程总承包三级资质，具有有效的安全生产许可证。

3.2不接受联合体竞谈。

3.3 具备本项目所需资质。

4. 竞谈时间及地点

4.1竞谈时间：2022年11月16日，星期三。

4.2竞谈地点：贵阳市水务管理局大楼二楼会议室（地址：贵阳市市南路36号）

5. 竞谈采购人名称：贵阳市水土保持监测站

联系人及电话：曾德婵 13984173287

贵阳市水土保持监测站

2022年11月11日

**第二部分 竞谈人须知**

1.资格要求

1.1具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

2.质量要求

竞谈人承诺按照国家有关规定和技术标准执行，

3.工期要求

竞谈中标人签订合同后在合同限期内完成项目服务内容。

4.报价要求

本次报价为综合单价，包含税金、利润等所有费用。

5.竞谈文件应包含下列主要内容：

5.1 报价文件；

5.2 营业执照副本复印件；

5.3 法人代表授权委托书原件；

5.4竞谈人身份证复印件加盖公章；

6.竞谈文件份数：正本一份，副本二份，并密封，在标书封面注明正本、副本字样。

1. 竞谈时间、地点

7.1竞谈时间为竞谈文件提交截止时间，地点为贵阳市水务管理局二楼会议室。

7.2 竞谈结果有效期：30日历天（从竞谈日起算）。

**第四部分 评 审**

1.竞谈现场开评标

1.1 竞谈评标方法：

合理最低价中标法

1.2 评选程序

1.2.1 评选工作由贵阳市水土保持监测站负责组织，由相关部门组织评选人员进行竞谈评选；

1.2.2 资格性检查。根据法律法规和询价文件的规定，对竞谈单位文件中的资格证明进行审查。资格性检查资料见竞谈文件的组成部分。

1.2.3 符合性检查。对竞谈文件的有效性，完整性和响应程度进行审查。

1.2.4 澄清有关问题。对竞谈文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评选人员要求竞谈人做出必要澄清、说明或者纠正。

1.3 竞谈评选标准

1.3.1 无效标条款：（1）竞谈文件不按规定进行装订或密封不符合要求的；（2）竞谈人不具备规定的资质资格要求的；（3）竞谈人出现影响竞谈公正的违法、违规行为的；（4）未按规定对竞谈文件进行签署的；（5）资质文件内容复印不清楚，竞谈人员无法确认其内容的；

1.3.2 废标条款：（1）符合专业条件的竞谈单位或者对竞谈文件未作出实质响应的单位不足三家的（特殊情况除外）；（2）出现影响竞谈公正的违法、违规行为的；（3）因重大变故项目取消的；

1.3.3 竞谈中标条件：大条件满足采购需要，性价比高，价格合理，具有综合竞争优势。

2. 合理最竞谈低价评标法

能够满足竞谈文件的实质性要求，并且经评审的竞谈价格最低;但是竞谈价格低于成本的除外。